**REGLEMENT HTCC 2017**

**ANNEXE 1**

**Article 4-2-1 Pneumatiques autorisés :**

Hors mis le cas des voitures dont la monte d’origine (attestée par un document officiel) serait en 55 le profil retenu est le 60.La liste des modèles autorisés comprend :

FEDERAL SS 595 et 657

FALKEN 912 & 914

NANKANG EX601 Toursport ,NA-1, NS2,

MAXXIS MA510

SONAR Sportex SX1 et SX2

NEXEN CP641